Інструкція з оновлення програмного забезпечення відеодомофону ARNY AVD-950A WiFі:

1. Відформатуйте SD-картку в моніторі.

2. Вийміть картку та скопіюйте нову прошивку в кореневий каталог картки (файл типу "*.ius").

4. Вставте картку в монітор. 

5. Перейдіть до сторінки налаштувань  "Налаштування - Система - Додатково"

6. Активуйте пункт меню "Оновлення ПЗ".

7. Підтвердіть оновлення.

8. Дочекайтеся оновлення та перезавантаження монітора.


УВАГА! Під час оновлення заборонено виймати картку пам'яті з монітора та вимикати живлення!

